Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации утвердило новые своды правил, а также изменения к сводам правил:

1. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации утверждено СП 113.13330.2023 «СНиП 21-02-99\* Стоянки автомобилей».

Новый СП распространяется на проектирование зданий, сооружений, площадок и помещений на территориях городских и муниципальных округов, городских и сельских поселений, городских и сельских населенных пунктов, предназначенных для стоянки (хранения) автомобилей, микроавтобусов и других мототранспортных и велотранспортных средств, а также средств индивидуальной мобильности.

Новый СП содержит раздел, которым устанавливаются требования пожарной безопасности к стоянкам автомобилей. Поэтому он заменяет 2 старых свода правил: СП 113.13330.2016 «СНиП 21-02-99\* Стоянки автомобилей» и СП 506.1311500.2021 «Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности».

Приказ Минстроя РФ от 05.10.2023 № 718/пр. действует с 6 ноября 2023 года.

1. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации утверждено Изменение №1 к СП 305.1325800.2017 «Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве».

Изменения были добавлены в пункты:

* Нормативные ссылки (пункт 2);
* Термины и определения (пункт 3);
* Общие положения (пункт 4);
* Состав работы по геотехническому мониторингу (пункт 5);
* Методы геотехнического мониторинга (пункт 6);
* Результаты геотехнического мониторинга (пункт 7);
* Геотехнический мониторинг в особых условиях (пункт 8)

Приказ Минстроя РФ от 17.10.2023 № 746/пр действует с 18 ноября 2023 года.

1. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации утверждено Изменение №1 к СП 383.1325800.2018 «Комплексы физкультурно-оздоровительные. Правила проектирования».

Согласно документу, были введены параметры для ванн плавательных бассейнов: площадь и глубина ванны физкультурно-оздоровительных бассейнов для взрослых не регламентируется; площадь ванны бассейнов для детей дошкольного возраста – не более 60 м², а глубина – не более 0,6 м.

Приказ Минстроя РФ от 17.10.2023 № 748/пр действует с 18 ноября 2023 года.

1. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации утверждено СП 122.13330.2023 «СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные».

Свод правил содержит правила принятия инженерных решений при проектировании

новых и реконструируемых автодорожных и железнодорожных тоннелей, в том числе

устройств и систем, обеспечивающих строительство и ввод в эксплуатацию. Требования

обеспечения комплексной безопасности базируются на рассмотрении тоннельных

переходов, как транспортных природно-технических систем.

СП распространяется на проектирование, строительство и приемку в эксплуатацию новых, реконструкцию и капитальный ремонт существующих железнодорожных тоннелей, относящихся к объектам инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования колеи 1520 мм, и автодорожных тоннелей на автомобильных дорогах общего пользования, в том числе городских транспортных тоннелей.

Не распространяется на проектирование тоннелей, сооружаемых на высокоскоростных (свыше 200 км/ч) железнодорожных пассажирских линиях, на скоростных автомагистралях (с расчетной скоростью движения более 150 км/ч), и тоннелей для совмещенного движения безрельсового и рельсового транспорта в разных уровнях.

Приказ Минстроя РФ от 20.10.2023 № 760/пр действует с 21 ноября 2023 года.

1. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации утверждено Изменение №3 к СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения».

Согласно документу, в пункт 5. «Требования к объемно-планировочным решениям» добавят изменения: «5.15 В дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях и детских организациях дополнительного образования допускается предусматривать один лифт без учета требований по расстоянию в 5.16 (если по расчету требуется не более одного)».

В пункт 7. «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований» добавят изменения: «7.3 Конструкцию пола, обеспечивающую температуру на его поверхности не менее 22 °С, или обогрев пола предусматривают в следующих помещениях:
- В дошкольных образовательных организациях:

* на первом этаже: групповых, залах музыкальных и физкультурных занятий в зданиях дошкольных образовательных организациях всех типов;
* в спальных и раздевальных, а также в медицинских помещениях для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата;
* в зданиях медицинских организаций и организаций социального обслуживания населения;
* в спальных и раздевальных помещениях для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата».

Приказ Минстроя РФ от 25.10.2023 № 772/пр действует с 26 ноября 2023 года.